**石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（屠宰场子项目）劳务分包（边坡支护）竞价文件**

**工程名称：**石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（屠宰场子项目）

**施工内容：**边坡支护C20喷浆挂网、锚杆护坡、厚度10cm所有劳务施工内容，具体做法详见规范要求及施工图纸。

**承包范围及内容：**包人工、包机械、包机具、包辅材、包机械燃油、包发电机、包低值易耗品、包周转材料、包场内转运、包安全（需按甲方要求购买相关保险）、包文明施工、做好环境保护工程、满足施工进度等。包括自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括材料装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套、安全绳等）；安全防护设施的搭拆（含安全网、防护栏杆、防护棚等）。

**建设地点：**石棉县。

**资质要求：**

1、具备独立企业法人资格；

2、营业执照、有效施工劳务企业资质、有效的安全生产许可证；

**其他要求：**

1、竞价响应人需提供正规的增值税专用发票；

2、具有类似的施工经验和满足施工条件的施工机械、管理人员等；

3、企业具有良好的信誉，近三年来无严重违法违约行为；

4、具备一定的风险承担能力；

5、其他未尽事宜以合同约定为准。

**质量要求标准：**符合国家现行施工验收规范合格标准，一次性合格。

**工 期 要 求：**30日历天内全部完成

**最高限价:**详见清单**。**

**竞 选 方 式：**竞价。

**报价方式：**一次性报价。

**报价要求：**单价承包，最终以实际完成工程量进行收方结算

**结算方式：**工程竣工后，由甲、乙双方共同现场收方确定实际完成工程量，乙方编制结算送甲方审查，最终以甲方审定的结论办理工程结算手续（施工过程中所发生的质量缺陷整改，属于乙方责任，甲方不再另行补偿任何其他费用）。

**竞价文件递交地点及截止时间**：竞价文件需装订成册密封后在2024年4月10日10点00分递交于石棉县文化路一段5号雅安市华盛建筑工程有限公司。

**竞价程序及评审标准**

1、竞价小组进行资格审查当场宣布资格审查结果，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外；

2、竞价小组按照竞价文件的规定对竞价响应人的竞价响应文件进行审查，检查竞价响应文件是否按竞价文件格式签字、盖章。

3、竞价小组对符合要求的竞价响应文件（最少3家）进行唱标；

4、唱标结束后，竞价小组根据质量和服务均能满足竞价文件实质性要求且报价最低的原则确定成交报价人（最低报价相同的可再次进行报价）；

5、竞价小组出具竞价报告，同时发出成交通知书。

雅安市华盛建筑工程有限公司

2024年4月3日

致：雅安市华盛建筑工程有限公司

**（竞价响应人按本格式编制报价文件）**

(项目名称)

竞价响应文件

竞价响应人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日

竞 价 函

(竞价人名称)：

我方已仔细研究了 (项目名

称)竞价响应文件的全部内容，愿意并按总价 元进行承包，按要求进场后 前全部完成。并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

竞价响应人： (单位名称盖章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日

备注：

1、综合单价为竞价响应人综合考察现场、了解承包范围后的最终报价，在合同履行期内不予调价；合同价格包括应由乙方承担的直接费、间接费、计划利润及税金等一切费用。

2、合同价包含施工设备险、乙方人员的人身意外伤害险及第三方责任险的保险费。

3、最终以实际完工工程量办理结算。

竞 价 响　应　人　承　诺　函

致：雅安市华盛建筑工程有限公司

我公司自愿参加你公司组织的竞价活动，作为竞价响应人，我公司承诺如下：

1、完全理解、同意并接受竞价文件的一切规定和要求。

2、无论中选与否，因比本次选所发生的一切费用，由我公司自行承担。

3、若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

4、我方完全理解你方不保证竞价报价最低的竞价响应人中选，也不需解释原因。

5、我方保证将按竞价文件的规定履行责任和义务。

6、近三年来无违法违约行为，如有不实，我公司愿意承担由此引起的一切法律责任。

7、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

8、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

9、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

竞价响应人： (单位名称盖章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

日 期： 年 月 日

授权委托书

本人　　　　（姓名）系　　　　　 　　　　　（竞价响应人名称）的法定代表人，现委托本单位人员　　　　 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 　　　　　（项目名称） 标段施工竞标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至工程结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）委托代理人身份证复印件。

竞价响应人：　　　　 　　　　 　 （盖单位章）

法定代表人：　　 （签字）

委托代理人：　　　　　　　 　　 （签字）

　　 年　　月　　日

注：如是营业资质法人自行参加竞价，则不需提供次授权委托书，仅提供法人身份证装入竞价资料中。

法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 系 （竞价响应人名称）的法定代表人（职务： 电话： ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

竞价响应人： （盖单位章）

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **固定单价报价表** | | | | | | | | |
| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 技术要求、项目特征描述 | 最高限价（元） | 报价单价（元） | 报价合价（元） | 备注 |
| 1 | 喷C20细石砼厚度100 | m2 | 692.29 | 1.部位:综合考虑  2.厚度:100mm  3.材料种类:商品混凝土C20  4.混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中  5.综合单价含砼的地泵、车泵泵送费(含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等)费用  6.投标人应综合考虑施工平台搭设、拆除费用，包含在综合单价中不做调整7覿¢蛳钢筋网制安另计8.其他:满足设计及相关规范要求 | 40 |  |  |  |
| 2 | Φ25钢筋锚杆 | m | 759 | 1. 地层情况:按地勘报告综合考虑 2. 钻孔长度、锚杆长度:详见设计图 3. 钻孔直径: Ф110mm   4.杆体材料品种、规格、数量:锚杆主筋为3根直径φ25的HRB400螺纹钢，主筋按2000mm间距设置φ10钢筋支架  5.压力注浆:采用注浆管一次性由下而上注满整个钻孔。为保证注浆密实和与岩土体的摩擦力,注浆压力宜为0.2~0.4MPa,锚杆注浆材料采用P.042.5R纯水泥浆,水灰比为0.4~0.45。  6.防水处理、止水带:锚杆与底板连接处防水处理及止水带的费用考虑在综合单价中  7.锚杆试验、检测费用、成孔土石方弃置综合考虑在综合单价中  8.本项目需深化设计，设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用及其相关费用包含在综合单价中，深化设计增加的所有费用，结算时不做调整  9.其他:满足设计及施工验收规范要求 | 50 |  |  |  |
| 3 | Φ22钢筋锚杆 | m | 1185 | 1.地层情况:按地勘报告综合考虑  2.钻孔长度、锚杆长度:详见设计图  3.钻孔直径: Ф110mm  4.杆体材料品种、规格、数量:锚杆主筋为3根直径φ22的HRB400螺纹钢，主筋按2000mm间距设置φ10钢筋支架  5.压力注浆:采用注浆管一次性由下而上注满整个钻孔。为保证注浆密实和与岩土体的摩擦力,注浆压力宜为0.2~0.4MPa,锚杆注浆材料采用P.042.5R纯水泥浆,水灰比为0.4~0.45。  6.防水处理、止水带:锚杆与底板连接处防水处理及止水带的费用考虑在综合单价中  7.锚杆试验、检测费用、成孔土石方弃置综合考虑在综合单价中  8.本项目需深化设计，设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用及其相关费用包含在综合单价中，深化设计增加的所有费用，结算时不做调整  9.其他:满足设计及施工验收规范要求 | 50 |  |  |  |
| 4 | Φ8钢筋网200\*200 | t | 2.734 | 1. 钢筋种类、规格:HPB300直径φ8   2.@200x200钢筋网片 | 1200 |  |  |  |
| 5 | Φ16横向加强钢筋 | t | 2.83 | 1.钢筋种类、规格:HRB400φ16  2.连接方式:综合，施工过程中无论采用何种连接方式(包括但不限于绑扎、焊接、机械连接)，综合单价包干不作调整  3.其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 1200 |  |  |  |
| 6 | M7.5浆砌片石排水沟 | m3 | 10.75 | 1.部位:排水沟  2.材料品种、规格:片(块)石  3.砂浆强度等级:M7.5  4.M7.5水泥砂浆勾缝 | 100 |  |  |  |
| 7 | M7.5浆砌片石截水沟 | m3 | 13.78 | 1.部位:截水沟  2.材料品种、规格:片(块)石  3.砂浆强度等级:M7.5  4.M7.5水泥砂浆勾缝 | 100 |  |  |  |
| 8 | φ90mmPVC管排水孔 | m | 792 | 1. 材料品种、规格:塑料管φ90 2. 包含钻孔、安装PVC管的费用   3.其他:满足设计图、相关规范、图集及文件要求 | 5 |  |  |  |

竞价响应人： (单位名称盖章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

## 日 期： 年 月 日

## 其他资料

1. 营业执照、施工劳务企业资质、有效的安全生产许可证
2. 竞价响应人认为应提交的其他资料。

注：所有证明材料及附件材料均需加盖公司鲜章，未盖章视为无效

其它材料，如竞价人未制定格式的，可自行确定格式，但实质上不得与竞价人要求冲突。